# 

# НАКЛАДНАЯ КНОПКА ВЫХОДА «ГРИБОК» МОДЕЛЬ SK-CM33

# **ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **Назначение**

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

# **Комплект поставки**

1. Кнопка выхода: 1 шт.
2. Паспорт: 1 шт.

# **Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **SK-CM33** |
| **Материал** | Цинковый сплав |
| **Тип кнопки** | Механическая |
| **Тип монтажа** | Накладной |
| **Выход** | НО |
| **Контролируемая нагрузка** | Не более 3А / 36В DC |
| **Размер** | 53 x 53 x 26мм |
| **Рабочая влажность** | 0~90% ОВ, без конденсата |
| **Температура** | от -20 до +55°С |

# **Подключение (назначение проводов)**

Зеленый (GREEN) – НО контакт (NO)

Зеленый (GREEN) – ОБЩ контакт (COM) для НО контакта

Белый (WHITE) – НЗ контакт (NC)

Белый (WHITE) – ОБЩ контакт (COM) для НЗ контакта

# **Установка**

* Отверните фиксирующие винты, снимите переднюю часть корпуса.
* Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.
* Установите заднюю часть корпуса на стене.
* Подключите провода к кнопке.
* Установите верхнюю часть корпуса и заверните фиксирующие винты.

**Внимание:**  
Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.

# **Хранение и транспортировка**

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

# **Утилизация**

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

# **Гарантийные обязательства**

# Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель. Гарантийные обязательства не распространяются на: потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений

# **Сведения о сертификации**

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

# **Сведения о изготовителе и импортере**

**Сделано в Китае**

**Импортер:** ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте [**skudo.pro**](https://skudo.pro/) на странице изделия.

# **Отметки продавца**

Модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_ г. м.п.