

# СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ ВЫХОДА МОДЕЛЬ SK-MAGIC

**Назначение**

# **ПАСПОРТ**

**И**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

## Комплект поставки

1. Кнопка выхода: 1 шт.
2. Крепежный комплект: 1 шт.
3. Паспорт: 1шт.

## Характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **SK-MAGIC белый** | **SK-MAGIC черный** |
| **Материал** | АБС-пластик |
| **Тип кнопки** | Сенсорная |
| **Цвет** | Белый | Черный |
| **Индикация** | LED |
| **Тип монтажа** | Накладной |
| **Выход** | НО/НЗ |
| **Контролируемая нагрузка** | 3А / 36В DC |
| **Питание** | 12~24В DC |
| **Размер** | 86х55х20 мм |
| **Рабочая влажность** | 0~90% ОВ, без конденсата |
| **Температура** | от -20 до +55°С |

**Подключение (назначение проводов)**

Красный (RED) – +12~24В пост. ток (+12-24VDC) Черный (BLACK) – Земля (GND)

Желтый (YELLOW) – ОБЩ контакт (COM) Зеленый (GREEN) – НО контакт (NO) Белый (WHITE) – НЗ контакт (NC)

## Установка

* + Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.
	+ Отверните фиксирующий винт, снимите заднюю крышку.
	+ Установите заднюю крышку на стене.
	+ Подключите провода к кнопке.
	+ Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

## Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяца с даты продажи. Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений.

## Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

## Сведения о изготовителе и импортере

**Сделано в Китае**

**Импортер:** ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86,

+7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте [skudo.pro](https://skudo.pro/) на странице изделия.

## Отметки продавца

Модель

Продавец

Дата продажи « » 20 г. м.п.

