



TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm

2Мп купольная «турель» IP камера с фиксированным объективом



**AK серия**

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

·Корпус из Макролона+Металл

·Разрешение до 1920x1080 @ 30к/с

·S+265 / H.265 / H.264

·Цвет: [0.04лк @ F2.2](mailto:0.04Lux@F2.2)

·Смарт ИК подсветка до 30м

·Встроенный микрофон

·Условия эксплуатации: -40° ~ +60°C\*, 0 ~ 95% ОВ

·Защита IP40

·POE

·Поддержка обнаружения движения



**Tiandy Technologies Co.,Ltd.**


Email: [sales@tiandy.com](mailto:sales@tiandy.com) Tel: +86-22-58596065 Website: en.tiandy.com Fax: +86-22-58596048

**Характеристики**


|  |  |
| --- | --- |
| Камера |  |
| Сенсор | 1/3" CMOS |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.04лк @ (F2.2, АРУ вкл), Ч/Б: 0лк с ИК |
| Скорость затвора | 1 с - 1/100,000 с |
| День/Ночь | Двойной эл.мех ИК-фильтр |
| WDR | Цифровой WDR |
| Сигнал/Шум | > 37дБ |
| Регулировка положения | 0 - 340°; 0 - 75°; 0 - 360° |
| Объектив |  |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Установочный параметр | M12 |
| Апертура | F2.2, фикс. диафрагма |
| Угол обзора | Г: 100°; В: 53°; Д: 114° |
| Дистанция DORI | Детекция: 40.0м Наблюдение: 15.9м Распознавание: 8.0м  Идентификация: 4.0м |
| Подсветка |  |
| ИК-диоды, шт | 2 |
| Дистанция ИК-подсветки | 30м |
| Длина волны ИК | 850нм |
| Кодеки |  |
| Видеокодеки | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| Битрейт видео | 32кбит/с - 4Мбит/с |
| Аудиокодеки | G.711A / G.711U |
| Частота дискретизации | 8кГц |
| Изображение |  |
| Макс. разрешение | 1920x1080 @ 30к/с |
| Основной поток | PAL: 25к/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)  NTSC: 30к/с (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |
| Доп. поток | PAL: 25к/с (704x576, 704x288, 352x288, 640x360)  NTSC:30к/с (704x480, 704x240, 352x240, 640x360) |
| BLC | Есть |
| HLC | Есть |
| AGC | Есть |
| 3D DNR | Есть |

|  |  |
| --- | --- |
| Баланс белого | Авто / Полуавтоматический / Вручную |
| OSD 1 область; 16\*16 / 32\*32 / 48\*48 | |
| Маска приватности 4 области | |
| Антитуман Есть | |
| Функционал | |
| Тревоги | Обнаружение движения |
| Сеть | |
| ANR | N/A |
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; Telnet; Unicast |
| Интеграция | ONVIF Proﬁle S/T |
| Количество подключений | 1 |
| Мобильный клиент | N/A |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Интерфейсы | |
| Сетевой | 1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Общее | |
| Языки Web-интерфейса | Английский |
| Рабочая температура | -30℃ - +60℃ |
| Рабочая ОВ | 0 - 95% |
| Температура хранения | -40℃ - +60℃ (холодный старт от -30°С) |
| ОВ хранения | 0 - 95% (без конденсата) |
| Питание | POE 802.3af; макс 6Вт |
| Защита | Защита от перенапряжения 2000В; Грозозащита 6000В |
| Габариты устройства | 117(Д) х 117(Ш) х 96(В) мм |
| Габариты упаковки | 140(Д) х 140(Ш) х 120(В) мм |
| Вес брутто | 0.34кг |
| Вес нетто | 0.24кг |

**Габаритные размеры в мм**



**Аксессуары**

**·**

**TC-P54BM Spec:V5 A36**



**Tiandy Technologies Co.,Ltd.**

Email: [sales@tiandy.com](mailto:sales@tiandy.com) Tel: +86-22-58596065 Website: en.tiandy.com Fax: +86-22-58596048